**湖州市大学生创新创业中心一楼商铺油烟排放系统**

**采购安装项目采购文件**

**一、采购项目名称、采购清单及要求：**

**1.采购项目名称：**湖州市大学生创新创业中心一楼商铺油烟排放系统采购安装项目

**2.采购组织类型：**分散采购自行组织

**3.采购方式：**询价

**4.采购项目概况（内容、用途、数量、技术要求等）：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及要求 | 数量 | 采购预算 |
| 1 | 不锈钢风管、低噪音抽烟风柜、电子油烟净化箱、轴流风机、风柜电机保护箱等排烟设备及配件采购安装，要求详见采购文件。 | 1项 | 人民币13万元 |

**注：1.以上采购预算包含货物费、运输费、拆除费、安装调试费、税费等全部费用在内。**

**2.清单推荐品牌供参考，投标人可以自行选择其他品牌，但须响应或优于清单规格技术参数要求。**

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、拆除费、安装调试费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件1；

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.产品质量及售后服务承诺书（风柜、风机、电子油烟净化器需另提供制造商产品合格证）；

6.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

7.其他相关材料（采购文件采购清单要求提供的证明材料等）。

**三、投标文件递交及开标时间：**

1.开标时间：2022年3月25日14:00。

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区二号行政楼204室

3.联系人及联系电话：张老师13819282662。

**四、中标办法**

本项目根据报价、售后服务承诺等确定拟中标单位。

注：如中标人放弃中标，采购人将根据实际情况，采用“按序递补”或“重新招标”的方式重新确定中标人。

**五、付款方式**

中标人完成本项目并经采购人验收合格后，中标人开具增值税专票，采购人按合同金额于14个工作日内（如遇特殊情况顺延）一次性全额支付款项。

**六、采购安装时间及地点**

时间：2022年4月5日前完成，逾期采购人有权单方面解除合同。

施工地点：湖州市学府路湖州市大学生创新创业中心。

**七、售后服务**

自验收合格之日起，质保期1年，质保期内设备出现故障，中标人在接到采购人报修通知后，须30分钟电话响应，2小时内上门服务，24小时内免费维修或更换完成。

**八、产品质量保证**

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

附件1：投标报价清单

湖州师范学院资产经营有限公司

2022年3月18日

附件1

**湖州市大学生创新创业中心一楼商铺油烟排放系统**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内 容** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额合计** |
| **1** | **定制不锈钢风管（包含总管，支管，弯头等）**  产地/品牌：厂制品 说明：选用201不锈钢板制作，δ=0.8mm。 | 300 | ㎡ |  |  |
| **2** | **低噪音抽烟风柜(放置于二楼平台接入主厨房油烟井道)**  上风HTFC/A-25型；30000立方/小时；15千瓦/380V | 1 | 台 |  |  |
| **3** | **敲墙洞** | 6 | 处 |  |  |
| **4** | **楼板开孔** | 1 | 处 |  |  |
| **5** | **电子油烟净化箱**  品牌： 清风侠 说明：达标排放 处理风量：8000 m³/h | 3 | 台 |  |  |
| **6** | **轴流风机**  品牌：金鹰 说明：**5#，**与管道尺寸配套 | 3 | 个 |  |  |
| **7** | **防火阀**  品牌：天丰 说明：熔点150℃ | 3 | 个 |  |  |
| **8** | **法兰**  产地/品牌：厂制品 说明：三角铁制造。 | 200 | 个 |  |  |
| **9** | **吊筋**  产地/品牌：厂制品 规格：1个/米 | 40 | 组 |  |  |
| **10** | **风柜支架**  产地/品牌：厂制品 说明：40\*40三角铁制造。 | 1 | 个 |  |  |
| **11** | **风柜减震橡皮**  产地/品牌：厂制品 说明：载重100KG | 4 | 个 |  |  |
| **12** | **风柜电机保护箱**  产地/品牌：厂制品  说明：漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件选用国际知名品牌。 | 1 | 个 |  |  |
| **13** | **风管吊装** | 1 | 项 |  |  |
| **14** | **报价总价：人民币（大小写）** | | | | |

**采购安装项目报价清单**